**Εργαστήριο 4ο:**

* Μέρος 1:

Θα δούμε ξανά πως το edison ρομπότ κάνει **“follow line”** (π.χ. για 5 δευτερόλεπτα)

Εικόνα που περιέχει καρτούν, clipart

Περιγραφή που δημιουργήθηκε αυτόματα

Πείραμα με έτοιμο barcode: **Line tracking**



Μόνο v.3

Τρόπος σύνδεσης: τοποθετούμε το edison δεξιά από το barcode, πατάμε το στρογγυλό κουμπί (record) 3 φορές και σκανάρεται, τοποθετούμε στο πάτωμα και πατάμε το τρίγωνο κουμπί (play)

Λειτουργία: αφού πατήσουμε το play το edison θα κινείται σε μια ευθεία νοητή γραμμή, θα αλλάζει πορεία όσο θα βλέπει εμπόδιο μπροστά του.

* Μέρος 2: συζήτηση για την κατασκευή και το στήσιμο της μακέτας